Gocator API > Go2 > Values > Go2CalibrationTarget

Gocator 2x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2CalibrationTarget
Values
Description

Represents a calibration target type.

C

    enum Go2CalibrationTarget {
      GO2_CALIBRATION_TARGET_NONE = 0,
      GO2_CALIBRATION_TARGET_DISK = 1,
      GO2_CALIBRATION_TARGET_BAR = 2,
      GO2_CALIBRATION_TARGET_PLATE = 3
    };

Members

Members | Description
GO2_CALIBRATION_TARGET_NONE = 0 | No calibration target.
GO2_CALIBRATION_TARGET_DISK = 1 | Calibration disk.
GO2_CALIBRATION_TARGET_BAR = 2 | Calibration bar.
GO2_CALIBRATION_TARGET_PLATE = 3 | Calibration plate.

File

Go2Api.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference