Gocator API > Go2.Output > Values > Go2SerialProtocol

Gocator 2x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2SerialProtocol
Values
Description

Represents the protocol followed on the serial output

C

    enum Go2SerialProtocol {
      GO2_SERIAL_PROTOCOL_GOCATOR = 0,
      GO2_SERIAL_PROTOCOL_SELCOM = 1,
      GO2_SERIAL_PROTOCOL_ASCII = 2
    };

Members

Members | Description
GO2_SERIAL_PROTOCOL_GOCATOR = 0 | Serial follows Gocator protocol. Deprecated.
GO2_SERIAL_PROTOCOL_SELCOM = 1 | Serial follows Selcom protocol. Supported only on 1x00 and 2300 series sensors.
GO2_SERIAL_PROTOCOL_ASCII = 2 | Serial follows ASCII protocol.

File

Go2Api.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference