Gocator API > Go2.Output > Classes > Go2Digital > Functions > Go2Digital_PulseWidthLimitMin

Gocator 2x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2Digital_PulseWidthLimitMin
Functions
Description

Gets the minimum valid value for the PulseWidth setting.

C

    Go2UInt32 Go2Digital_PulseWidthLimitMin(Go2Digital digital);

Parameters

Parameters | Description
Go2Digital digital | Go2Digital object.

Returns

Minimum valid pulse width value (microseconds).

File

Go2OutputChannels.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference