Gocator API > Go2 > Values > Go2TriggerSource

Gocator 1x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2TriggerSource
Values
Description

Represents a trigger source type.

C

    enum Go2TriggerSource {
      GO2_TRIGGER_SOURCE_TIME = 0,
      GO2_TRIGGER_SOURCE_ENCODER = 1,
      GO2_TRIGGER_SOURCE_INPUT = 2,
      GO2_TRIGGER_SOURCE_SOFTWARE = 3
    };

Members

Members | Description
GO2_TRIGGER_SOURCE_TIME = 0 | Trigger on internal clock.
GO2_TRIGGER_SOURCE_ENCODER = 1 | Trigger on encoder.
GO2_TRIGGER_SOURCE_INPUT = 2 | Trigger on digital input.
GO2_TRIGGER_SOURCE_SOFTWARE = 3 | Trigger on software messages.

File

Go2Api.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference