Gocator API > Go2 > Classes > Go2Sensor > Functions > Go2Sensor_SetYAngle

Gocator 3x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2Sensor_SetYAngle
Functions
Description

Sets the transform y-angle.

C

    Go2Status Go2Sensor_SetYAngle(Go2Sensor sensor, Go2Double yAngle);

Parameters

Parameters | Description
Go2Sensor sensor | Go2Sensor object.
Go2Double yAngle | Y-angle value (degrees).

Returns

Operation status.

Remarks

Calling this function an result in a flash memory write. Please refrain from powering down the sensor while this operation is taking place.

File

Go2Sensor.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference