Gocator API > Go2.Output > Values > Go2EthernetProtocol

Gocator 1x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2EthernetProtocol
Values
Description

Represents the protocol followed on the ethernet

C

    enum Go2EthernetProtocol {
      GO2_ETHERNET_PROTOCOL_GOCATOR = 0,
      GO2_ETHERNET_PROTOCOL_MODBUS = 1,
      GO2_ETHERNET_PROTOCOL_ETHERNET_IP = 2,
      GO2_ETHERNET_PROTOCOL_ASCII = 3
    };

Members

Members | Description
GO2_ETHERNET_PROTOCOL_GOCATOR = 0 | Ethernet follows Gocator protocol
GO2_ETHERNET_PROTOCOL_MODBUS = 1 | Ethernet follows modbus protocol
GO2_ETHERNET_PROTOCOL_ETHERNET_IP = 2 | Ethernet follows EtherNet/IP protocol
GO2_ETHERNET_PROTOCOL_ASCII = 3 | Ethernet follows ASCII protocol

File

Go2Api.h

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference