Gocator API > Go2.Range > Values > Go2RangeSource

Gocator 1x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2RangeSource
Values
Description

Represents a range data source.

C

    enum Go2RangeSource {
      GO2_RANGE_SOURCE_MAIN = GO2_DATA_SOURCE_MAIN,
      GO2_RANGE_SOURCE_BUDDY = GO2_DATA_SOURCE_BUDDY,
      GO2_RANGE_SOURCE_BOTH = 100
    };

Members

Members | Description
GO2_RANGE_SOURCE_MAIN = GO2_DATA_SOURCE_MAIN | Range data from Main sensor.
GO2_RANGE_SOURCE_BUDDY = GO2_DATA_SOURCE_BUDDY | Range data from Buddy sensor.
GO2_RANGE_SOURCE_BOTH = 100 | Special source option to configure measurements with both ranges

File

Go2Api.h

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference