Gocator API > Go2.Output > Values > Go2SelcomFormat

Gocator 3x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2SelcomFormat
Values
Description

Represents the selcom format followed on the serial output

C

    enum Go2SelcomFormat {
      GO2_SELCOM_FORMAT_SLS = 0,
      GO2_SELCOM_FORMAT_12BIT_ST = 1,
      GO2_SELCOM_FORMAT_14BIT = 2,
      GO2_SELCOM_FORMAT_14BIT_ST = 3
    };

Members

Members | Description
GO2_SELCOM_FORMAT_SLS = 0 | Selcom uses the SLS format
GO2_SELCOM_FORMAT_12BIT_ST = 1 | Selcom uses the 12-Bit Search/Track format
GO2_SELCOM_FORMAT_14BIT = 2 | Selcom uses the 14-Bit format
GO2_SELCOM_FORMAT_14BIT_ST = 3 | Selcom uses the 14-Bit Search/Track format

File

Go2Api.h

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference