Gocator API > Go2 > Classes > Go2System > Functions > Go2System_SetTravelResolution

Gocator 2x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2System_SetTravelResolution
Functions
Description

Sets the travel (encoder) resolution.

C

    Go2Status Go2System_SetTravelResolution(Go2System system, Go2Double resolution);

Parameters

Parameters | Description
Go2System system | Go2System object.
Go2Double resolution | Resolution value (mm/tick).

Returns

Operation status.

Remarks

Calling this function can result in a flash memory write. Please refrain from powering down the sensor while this operation is taking place.

File

Go2System.h

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference