Gocator API > Go2 > Values > Go2EncoderTriggerMode

Gocator 2x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2EncoderTriggerMode
Values
Description

Represents an encoders triggering behavior.

C

    enum Go2EncoderTriggerMode {
      GO2_ENCODER_TRIGGER_MODE_TRACK_REVERSE = 0,
      GO2_ENCODER_TRIGGER_MODE_IGNORE_REVERSE = 1,
      GO2_ENCODER_TRIGGER_MODE_BIDIRECTIONAL = 2
    };

Members

Members | Description
GO2_ENCODER_TRIGGER_MODE_TRACK_REVERSE = 0 | Do not reverse trigger. Track reverse motion to prevent repeat forward triggers.
GO2_ENCODER_TRIGGER_MODE_IGNORE_REVERSE = 1 | Do not reverse trigger. Forward trigger unconditionally.
GO2_ENCODER_TRIGGER_MODE_BIDIRECTIONAL = 2 | Forward and reverse trigger.

File

Go2Api.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference