Gocator API > Go2.Output > Classes > Go2Digital > Functions > Go2Digital_SetPulseWidth

Gocator 1x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2Digital_SetPulseWidth
Functions
Description

Sets the width of digital output pulses.

C

    Go2Status Go2Digital_SetPulseWidth(Go2Digital digital, Go2UInt32 width);

Parameters

Parameters | Description
Go2Digital digital | Go2Digital object.
Go2UInt32 width | Pulse width (microseconds).

Returns

Operation status.

File

Go2OutputChannels.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference