Gocator API > Go2.Output > Classes > Go2Ethernet > Functions > Go2Ethernet_SetAsciiHealthPort

Gocator 1x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2Ethernet_SetAsciiHealthPort
Functions
Description

Sets the port used for health.

C

    Go2Status Go2Ethernet_SetAsciiHealthPort(Go2Ethernet ethernet, Go2UInt16 port);

Parameters

Parameters | Description
Go2Ethernet ethernet | Go2Ethernet object.
Go2UInt16 port | The health port.

Returns

Operation status.

File

Go2OutputChannels.h

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference