Gocator API > Go2.Output > Classes > Go2Analog > Go2Analog Functions > Go2Analog_EnableCurrentInvalid

Gocator 1x00 API | Contents | Reference | Previous | Up | Next

Go2Analog_EnableCurrentInvalid
Go2Analog Functions
Description

Enables or disables the current output level associated with an invalid measurement. When this is disabled, the output value will be held constant on an invalid measurement

C

    Go2Status Go2Analog_EnableCurrentInvalid(Go2Analog analog, Go2Bool enable);

Parameters

Parameters | Description
Go2Analog analog | Go2Analog object.
Go2Bool enable | GO2_TRUE to enable, or GO2_FALSE to disable.

Returns

Operation status.

File

Go2OutputChannels.h

Created with a commercial version of Doc-O-Matic. In order to make this message disappear you need to register this software. If you have problems registering this software please contact us at support@toolsfactory.com.

Copyright (c) 2013 by LMI Technologies Inc. All rights reserved.
Contents | Reference